ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2013 г. N 19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В соответствии со [статьей 157](consultantplus://offline/ref=3CC46EEC6DB5AEA5038EF09215390895C2610987C890BEFF5B61535A3D34A3F705537B44QDUAH) Жилищного кодекса Российской Федерации, [Правилами](consultantplus://offline/ref=3CC46EEC6DB5AEA5038EF09215390895C2600381CF9EBEFF5B61535A3D34A3F705537B42QDU7H) установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306, Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) [нормативы](#Par34) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме, на общедомовые нужды в многоквартирном доме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) [нормативы](#Par556) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что [нормативы](#Par34) потребления коммунальных услуг, предусмотренные настоящим постановлением, определены с применением расчетного метода.

3. Установить, что разъяснения по вопросам применения [нормативов](#Par34) потребления коммунальных услуг, предусмотренных настоящим постановлением, дает Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, признать утратившими силу муниципальные правовые акты по вопросам установления нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2013 года.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Приложение 1

к постановлению

Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2012 г. N 19

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ЖИЛОМ ДОМЕ, НА ОБЩЕДОМОВЫЕ

НУЖДЫ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень благоустройства   многоквартирного дома или жилого   дома | | | Нормативы   потребления  в жилых помещениях в многоквартирном   доме или жилом   доме | | | Нормативы   потребления   на общедомовые   нужды  в многоквартирном   доме [<\*>](#Par544) | | |
| холод- ное  водо-  снаб-  жение | горя- чее  водо- снаб- жение | водо- отве- дение | холод- ное  водо-  снаб-  жение | горя- чее  водо- снаб- жение | водо- отве- дение |
| куб. метр   на 1 человека   в месяц | | | куб. метр на 1 кв. метр общей площади  помещений,  входящих в состав  общего имущества  в многоквартирном   доме | | |
| 1.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  и горячим  водоснабжением,  с внутридомовой  системой  канализации,  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | с ванной,  с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 5,09 | 3,20 | 8,29 | 0,27 | 0,19 | 0,46 |
| с лиф- тами | 5,09 | 3,20 | 8,29 | 0,30 | 0,20 | 0,50 |
| с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 4,66 | 2,77 | 7,18 | 0,25 | 0,17 | 0,42 |
| с лиф- тами | 4,66 | 2,77 | 7,43 | 0,28 | 0,18 | 0,46 |
| с  раковиной,  кухонной  мойкой,  унитазом | без  лифтов | 3,57 | 1,41 | 4,98 | 0,20 | 0,11 | 0,31 |
| с  раковиной,  унитазом | без  лифтов | 3,14 | 0,87 | 4,01 | 0,20 | 0,07 | 0,27 |
| 2.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  и горячим  водоснабжением,  с внутридомовой  системой  канализации, не  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | с ванной,  с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 5,09 | 3,20 | - | 0,27 | 0,19 | - |
| с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 4,66 | 2,77 | - | 0,25 | 0,17 | - |
| с  раковиной,  кухонной  мойкой,  унитазом | без  лифтов | 3,57 | 1,41 | - | 0,20 | 0,11 | - |
| с  раковиной,  унитазом | без  лифтов | 3,14 | 0,87 | - | 0,20 | 0,07 | - |
| 3.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  водоснабжением,  газовым  (электрическим)  водонагревателем проточного типа, с внутридомовой  системой  канализации,  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | с ванной,  с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 7,39 | - | 7,39 | 0,37 | - | 0,37 |
| с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 6,75 | - | 6,75 | 0,34 | - | 0,34 |
| с  раковиной,  кухонной  мойкой,  унитазом | без  лифтов | 4,14 | - | 4,14 | 0,23 | - | 0,23 |
| с  раковиной,  унитазом | без  лифтов | 3,41 | - | 3,41 | 0,20 | - | 0,20 |
| 4.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  водоснабжением,  газовым  (электрическим)  водонагревателем проточного типа, с внутридомовой  системой  канализации, не  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | с ванной,  с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 7,39 | - | - | 0,37 | - | - |
| с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 6,75 | - | - | 0,34 | - | - |
| с  раковиной,  кухонной  мойкой,  унитазом | без  лифтов | 4,14 | - | - | 0,23 | - | - |
| с  раковиной,  унитазом | без  лифтов | 3,41 | - | - | 0,20 | - | - |
| 5.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  водоснабжением,  водонагревателем на твердом  топливе (типа  "Титан"),  с внутридомовой  системой  канализации,  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | с ванной,  с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 5,05 | - | 5,05 | 0,27 | - | 0,27 |
| с ванной  без душа,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 4,40 | - | 4,40 | 0,24 | - | 0,24 |
| с  раковиной,  кухонной  мойкой,  унитазом | без  лифтов | 3,53 | - | 3,53 | 0,20 | - | 0,20 |
| с  раковиной,  унитазом | без  лифтов | 3,41 | - | 3,41 | 0,20 | - | 0,20 |
| 6.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  водоснабжением,  водонагревателем на твердом  топливе (типа  "Титан"),  с внутридомовой  системой  канализации, не  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | с ванной,  с душем,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 5,05 | - | - | 0,27 | - | - |
| с ванной  без душа,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 4,40 | - | - | 0,24 | - | - |
| с  раковиной,  кухонной  мойкой,  унитазом | без  лифтов | 3,53 | - | - | 0,20 | - | - |
| с  раковиной,  унитазом | без  лифтов | 3,41 | - | - | 0,20 | - | - |
| 7.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  водоснабжением,  с внутридомовой  системой  канализации,  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | с ванной  без душа,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 3,91 | - | 3,91 | 0,22 | - | 0,22 |
| с  раковиной,  кухонной  мойкой,  унитазом | без  лифтов | 3,04 | - | 3,04 | 0,18 | - | 0,18 |
| с  раковиной,  унитазом | без  лифтов | 2,80 | - | 2,80 | 0,17 | - | 0,17 |
| с раковиной | без  лифтов | 2,07 | - | 2,07 | 0,14 | - | 0,14 |
| 8.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  водоснабжением,  с внутридомовой  системой  канализации, не  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | с ванной  без душа,  раковиной,  мойкой  кухонной,  унитазом | без  лифтов | 3,91 | - | - | 0,22 | - | - |
| с  раковиной,  кухонной  мойкой,  унитазом | без  лифтов | 3,04 | - | - | 0,18 | - | - |
| с  раковиной,  унитазом | без  лифтов | 2,80 | - | - | 0,17 | - | - |
| с раковиной | без  лифтов | 2,07 | - | - | 0,14 | - | - |
| 9.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  централизованным холодным  водоснабжением  без системы  канализации |  | без  лифтов | 1,81 | - | - | 0,13 | - | - |
| 10.  Многоквартирные  дома и жилые  дома с  водоснабжением  из водоразборных колонок |  | без  лифтов | 1,20 | - | - | - | - | - |
| 11. Общежития и  многоквартирные  дома, ранее  использовавшиеся как общежития,  иной специализи- рованный  жилищный фонд,  схожий  по техническим  характеристикам  с общежитиями, с централизованным холодным  и горячим  водоснабжением,  с внутридомовой  системой  канализации,  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  на каждом  этаже  и блоками  душевых  на одном  из этажей | вне  зави-  симос- ти от  этаж-  ности | 1,99 | 1,06 | 3,05 | 0,09 | 0,06 | 0,15 |
| коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  и блоками  душевых  на каждом  этаже | 2,20 | 1,27 | 3,47 | 0,10 | 0,07 | 0,17 |
| секционного типа  с общими  кухнями,  туалетами  и блоками  душевых  в каждой  секции | 3,07 | 1,89 | 4,96 | 0,13 | 0,09 | 0,22 |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  и блоком  душевых  на одном  из этажей | 3,00 | 1,14 | 4,14 | 0,13 | 0,06 | 0,19 |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  и душем  при каждой  квартире | 4,23 | 2,23 | 6,46 | 0,17 | 0,10 | 0,27 |
| 12. Общежития и  многоквартирные  дома, ранее  использовавшиеся как общежития,  иной специализи- рованный  жилищный фонд,  схожий  по техническим  характеристикам  с общежитиями, с централизованным холодным  и горячим  водоснабжением,  с внутридомовой  системой  канализации, не  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  на каждом  этаже  и блоками  душевых  на одном  из этажей | вне  зави-  симос- ти от  этаж-  ности | 1,99 | 1,06 | - | 0,09 | 0,06 | - |
| коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  и блоками  душевых  на каждом  этаже | 2,20 | 1,27 | - | 0,10 | 0,07 | - |
| секционного типа  с общими  кухнями,  туалетами  и блоками  душевых  в каждой  секции | 3,07 | 1,89 | - | 0,13 | 0,09 | - |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  и блоком  душевых  на одном  из этажей | 3,00 | 1,14 | - | 0,13 | 0,06 | - |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  и душем  при каждой  квартире | 4,23 | 2,23 | - | 0,17 | 0,10 | - |
| 13. Общежития и  многоквартирные  дома, ранее  использовавшиеся как общежития,  иной специализи- рованный  жилищный фонд,  схожий  по техническим  характеристикам  с общежитиями, с централизованным холодным  водоснабжением,  газовым  (электрическим)  водонагревателем проточного типа, с внутридомовой  системой  канализации,  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  на каждом  этаже  и блоками  душевых  на одном  из этажей | вне  зави-  симос- ти от  этаж-  ности | 3,04 | - | 3,04 | 0,13 | - | 0,13 |
| коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  и блоками  душевых  на каждом  этаже | 3,48 | - | 3,48 | 1,14 | - | 1,14 |
| секционного типа  с общими  кухнями,  туалетами  и блоками  душевых  в каждой  секции | 4,96 | - | 4,96 | 0,19 | - | 0,19 |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  и блоком  душевых  на одном  из этажей | 4,14 | - | 4,14 | 0,17 | - | 0,17 |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  и душем  при каждой  квартире | 6,45 | - | 6,45 | 0,24 | - | 0,24 |
| 14. Общежития и  многоквартирные  дома, ранее  использовавшиеся как общежития,  иной специализи- рованный  жилищный фонд,  схожий  по техническим  характеристикам  с общежитиями, с централизованным холодным  водоснабжением,  газовым  (электрическим)  водонагревателем проточного типа, с внутридомовой  системой  канализации, не  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  на каждом  этаже  и блоками  душевых  на одном  из этажей | вне  зави-  симос- ти от  этаж-  ности | 3,04 | - | - | 0,13 | - | - |
| коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  и блоками  душевых  на каждом  этаже | 3,48 | - | - | 1,14 | - | - |
| секционного типа  с общими  кухнями,  туалетами  и блоками  душевых  в каждой  секции | 4,96 | - | - | 0,19 | - | - |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  и блоком  душевых  на одном  из этажей | 4,14 | - | - | 0,17 | - | - |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  и душем  при каждой  квартире | 6,45 | - | - | 0,24 | - | - |
| 15. Общежития и  многоквартирные  дома, ранее  использовавшиеся как общежития,  иной специализи- рованный  жилищный фонд,  схожий  по техническим  характеристикам  с общежитиями, с централизованным холодным  водоснабжением,  с внутридомовой  системой  канализации,  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  (без  душевых) | вне  зави-  симос- ти от  этаж-  ности | 2,36 | - | 2,36 | 0,10 | - | 0,10 |
| секционного типа  с общими  кухнями,  туалетами  (без  душевых) | 2,96 | - | 2,96 | 0,12 | - | 0,12 |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  (без  душевых) | 2,80 | - | 2,80 | 0,12 | - | 0,12 |
| 16. Общежития и  многоквартирные  дома, ранее  использовавшиеся как общежития,  иной специализи- рованный  жилищный фонд,  схожий  по техническим  характеристикам  с общежитиями, с централизованным холодным  водоснабжением,  с внутридомовой  системой  канализации, не  присоединенной к централизованным сетям  водоотведения | коридорного типа  с общими  кухнями,  туалетами  (без  душевых) | вне  зави-  симос- ти от  этаж-  ности | 2,36 | - | - | 0,10 | - | - |
| секционного типа  с общими  кухнями,  туалетами  (без  душевых) | 2,96 | - | - | 0,12 | - | - |
| гостинично- го типа  с раковиной и унитазом  при каждой  квартире  (без  душевых) | 2,80 | - | - | 0,12 | - | - |
| 17. Общежития и  многоквартирные  дома, ранее  использовавшиеся как общежития,  иной специализи- рованный  жилищный фонд,  схожий  по техническим  характеристикам  с общежитиями, с централизованным холодным  водоснабжением,  без системы  канализации |  | вне  зави-  симос- ти от  этаж-  ности | 2,07 | - | - | 0,09 | - | - |

--------------------------------

<\*> Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды применяются к общей площади помещений, входящих в состав общего имущества, в соответствии с данными органов или организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации. К помещениям, входящим в состав общего имущества, относятся тамбуры, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, колясочные, эксплуатируемые помещения технического назначения (электрощитовые, индивидуальные тепловые пункты, машинные отделения лифтов, мусороприемные камеры и иные подобные помещения), а также иные помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению

Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 г. N 19

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление использования   коммунальной услуги   по холодному водоснабжению | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги   по холодному   водоснабжению |
| Полив земельного участка | куб. м в месяц  на 1 кв. м земельного участка в период  использования воды  на полив земельного  участка | 0,05 |
| Использование бань | куб. м в месяц  на 1 человека | 0,18 |
| Водоснабжение и приготовление  пищи для сельскохозяйственных  животных, в том числе: | куб. м в месяц  на 1 голову животного |  |
| Лошади | - | 2,43 |
| Крупный рогатый скот | - | 1,82 |
| Мелкий рогатый скот | - | 0,30 |
| Свиньи | - | 0,45 |
| Кролики и иные мелкие животные | - | 0,09 |
| Птицы | - | 0,03 |