**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ»**

**«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ**

**РЕШЕНИЕ**

**24 апреля 2018 года № 86**

**д. Адам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики**  |  |

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 г. № 318 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике», Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*), Приказа МВД России от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации», Устава муниципального образования «Адамское», **Совет депутатов муниципального образования «Адамское»** **РЕШИЛ**:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики.

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике нормативно-правовых актов муниципального образования «Адамское».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» в разделе «Муниципальные поселения – МО «Адамское» в сети Интернет.

**Глава муниципального образования «Адамское» К.С. Растегаев**

Приложение к решению

Совета депутатов МО «Адамское»

от 24.04.2018 № 86

**Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики**

**Глава 1**

1. **Область применения**

**1.1. Область применения расчетных показателей**

Настоящие Нормативы действуют на территории муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики.

Нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в нормативы градостроительного проектирования Глазовского района утверждаются Советом депутатов муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики применяются в следующих случаях:

1. при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры;
2. при подготовке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
3. при подготовке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
4. при подготовке проектов внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики;
5. при подготовке проектов генеральных планов, в том числе при подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы поселений Глазовского района Удмуртской Республики;
6. при подготовке проектов правил землепользования и застройки, в том числе при подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки поселений Глазовского района Удмуртской Республики;
7. при подготовке документации по планировке территории;
8. при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, являющихся объектами местного значения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики;
9. в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики.

**1.2. Правила применения расчетных показателей**

Подготовка документов, указанных в пункте 1.1. настоящих Нормативов осуществляется с учетом, установленных в главе 2 расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики.

**Глава 2. Основная часть**

**2.1. Объекты местного значения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики**

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики, относящимся в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации к следующим областям:

1. электро- и газоснабжение поселений;

2. автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3. образование;

4. здравоохранение;

5. физическая культура и массовый спорт;

6. обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

7. иные объекты в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Для объектов местного значения, для которых настоящими Нормативами не установлены расчетные показатели, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Удмуртской Республики, законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики.

**2.2. Расчетные показатели для объектов образования**

 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области образования для населения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| дошкольное образовательноеучреждение | не менее 50 мест на 1000 жителей | 15 минут транспортной доступности |
| общеобразовательные школы | не менее 122 мест на 1000 жителей, в том числе 17 для X - XI классов | для обучающихся I ступени обучения не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности и не более 2 км пешеходной доступности.для обучающихся II и III ступени не более 50 минут (в одну сторону) транспортной доступности и не более 4 км транспортной доступности |

При организации дошкольного и школьного обслуживания в сельской местности может предусматриваться система подвоза детей.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

**2.3. Расчетные показатели для объектов здравоохранения**

 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области здравоохранения для населения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | 18,15 посещений в смену | 30 минут транспортной доступности |
| фельдшерско-акушерский пункт | 1 на 4 тыс. жителей | 20 минут транспортной доступности |
| Станции (подстанции) скорой помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. жителей | 15 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами |

 **2.4. Расчетные показатели для объектов физической культуры, спорта и культуры**

 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в физической культуры, спорта и культуры для населения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв.м. на 1000 жителей | 40 минут транспортной доступности |
| спортивные залы | 350 кв.м. на 1000 жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Общедоступные библиотеки | 1 библиотека на 10 тыс. жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Учреждения культуры клубного типа | 1 учреждение на 4 тыс. жителей | 30 минут транспортной доступности |

**2.5. Расчетные показатели для объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания**

 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания для населения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| Торговые центры | 300 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Магазин продовольственных товаров | 100 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 15 минут пешеходной доступности |
| Магазин непродовольственных товаров | 200 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |
| Предприятие общественного питания | 40 посадочных мест на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 4 рабочих мест на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |

**2.6. Расчетные показатели для объектов гражданской обороне, защите населения и охране общественного порядка**

 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами Расчетные показатели для объектов гражданской обороне, защите населения и охране общественного порядка для населения муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики приведены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| Помещение участкового уполномоченного полиции | 1 помещения в муниципальном образовании – сельском поселении | 10 минут транспортной доступности |

**3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования**

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской Республики подготовлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 г. № 318 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике», Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*), Приказ МВД России от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации».